
                        NcConverter Ver.2.25
                                                    2025.12.06  Copyright(c) S.Fukazaki



【はじめに】
　NcConverter をダウンロードいただきありがとうございました。このソフトはシェアウエアです。
試用期間を過ぎると使用出来なくなります。引き続きご使用されたい方は、Vectorサイト又は、銀行振り込みにて購入手続きをお願いいたします。

シェアレジ作品番号：SR240264




【特徴・機能】
このソフトはNCプログラムを色々と変換することができます。
・四則演算によるデータの置換えにより原点の移動、形状の拡大、縮小。
・回転軸の近回り制御を行うための正転、逆転Ｍコードを自動追加。
・アルファベット間にスペースを一括追加または一括削除。
・FANUC系の為小数点一括追加、OSP用の為の小数点一括削除。
・マシニングと複合機のデータ互換の為、XY→XC座標、XC→XY座標変換。
・ミクロン、10ミクロン、ミリ、インチの単位一括変換。
・FANUC系旋盤プログラムをOSP用に変換。



【免　責】
　本ソフトウェアの使用によって生じた損害等については、作者は何ら保証する義務を負わないこととさせて頂きます。不具合などクレームは一切受け付けないものとします。ただし、意見・要望・不具合は今後修正をしていきたいと思います。質問にはできる限り答えたいと思いますが、義務は負いません。




【ユーザ登録】
　このソフトウェアは１回のインストールにつき１つのキー番号が必要です。多数のパソコンにインストールされる場合もキー番号がそれぞれ違います。パソコンの不具合などで再インストールが必要になった場合もう一度キー番号が必要な場合があります。登録に必要なプロダクトID番号はキー番号入力画面に表示されます。

シェアレジを利用されると1度に多くのキー番号を発行出来ません。１度に多くのキー番号が必要な方や銀行振込を希望の方はメールで御連絡をください。



【シェアウェア料金】
作品本体価格　　　　　　  4800円
　　　　　　　　消費税　   480円
-------------------------------
計　　　　　　　　　　　  5280円




【連絡先】
　ホームページアドレス  ： http://hp.vector.co.jp/authors/VA034898/
　Eメールアドレス       ： shogofukazaki@ma.ctk.ne.jp


【修正履歴】
2025.12.06 Ver.2.25: FANUC->OSP [,]が有っても計算する様に変更。
2025.06.04 Ver.2.24: [小数点削除]の時に文字列の間に"-"があると実行時エラー13になるのを修正。
2025.05.01 Ver.2.23: FANUC->OSP O番号を必ず4桁で出力。ブロックスキップ対応。
2024.06.12 Ver.2.22: FANUC->OSP G81,G82,G87,G88,G89を追加。
2024.03.28 Ver.2.21: FANUCプログラムが改行コードにLFのみの場合がある為,変換メニューに[改行コードにCR追加]機能を作成。
2022.10.14 Ver.2.20: FANUC->OSP G80の変換 G80→G180の間違いを修正。
2022.10.13 Ver.2.19: FANUC->OSP G76複合ネジ切りサイクルに対応。
2022.10.05 Ver.2.18: FANUC->OSP [M00,M01の後に改行を追加]のチェックボックス追加。
2022.10.05 Ver.2.17: FANUC->OSP G65,G74,G75に対応。
2022.10.04 Ver.2.16: [保存]のアイコンを[名前を付けて保存]に変更。
2020.05.29 Ver.2.15: OSP-->OSP 円弧指令時にLが消えないように変更。
2020.03.13 Ver.2.14: FANUC->OSP 工具寿命ONの時にOG=1の条件T0199 又は T0101にT0100を追加、それ以外はOG=2
2019.03.28 Ver.2.13: FANUC->OSP G53に対応。
2019.03.13 Ver.2.12: FANUC->OSP プログラム最初の指令値がX0又はZ0の時に省略されてしまう不具合を修正。
2018.01.13 Ver.2.11: FANUC->OSP G66,G67に対応。
2013.06.29 Ver.2.10: 単位の変換　mm<->inch 変換時のドゥエルの時はF,X,Uは変換しないように修正。
2012.05.19 Ver.2.09: ファイルの拡張子にNCAを追加。
2012.05.17 Ver.2.08: G90-G91 小数点出力の有無を追加。変換のスピード°アップ。
2012.05.15 Ver.2.07: G90-G91 入力画面を閉じてもNcConverterを終了するまでデータを記憶させるように変更。
                     G90-G91 開始点と終点座標の出力有無を追加。
                     G90-G91 G91の入力位置を最初の軸指令の前に出力。
2012.05.15 Ver.2.06: [Ctrl]+Aが[全てを選択]と[名前を付けて保存]と重なっていたので修正。
                     編集メニューに[全てを選択]を追加。
                     左側画面のポップアップメニューを編集と同じメニューに変更。
2012.05.13 Ver.2.05: G90-G91の変換機能を追加。
2012.04.10 Ver.2.04: FANUCでG04の指令値が0の時はOSPでは最小値0.01を出力するように変更。
2011.11.28 Ver.2.03: G04 U指令時の不具合修正。
2011.11.26 Ver.2.02: FANUCのテーパネジ切りのI指令に対応。
2011.01.22 Ver.2.00: 小数点・スペースの追加/削除機能、FANUC→OSP変換、単位変換など追加。
2010.12.16 Ver.1.01: XYをXC座標に変換する機能を追加。
2005.11.13 Ver.1.00: 初版
